URSA MINOR-Fighter-Joystick R

用户手册V1.0 2024.04



目录：

[装箱清单 **1**](#_Toc165042710)

[**1** **参数** **2**](#_Toc165042711)

[1.1 性能参数 2](#_Toc165042712)

[1.2 适用型号 4](#_Toc165042713)

[1.3 外形尺寸 5](#_Toc165042714)

[1.4 安装尺寸 6](#_Toc165042715)

[**2** **功能** **7**](#_Toc165042716)

[2.1 键位、功能 7](#_Toc165042718)

[2.2 调节方法 12](#_Toc165042719)

[**3** **零部件拆装** **13**](#_Toc165042720)

[**4** **连接件的安装** **14**](#_Toc165042721)

[**5** **安装方法** **14**](#_Toc165042722)

[5.1 桌面安装 14](#_Toc165042726)

[5.2 游戏座椅安装 14](#_Toc165042727)

[5.3 级联 14](#_Toc165042728)

[**6** **校准** **15**](#_Toc165042729)

[6.1 Rx校准 15](#_Toc165042731)

[6.2 Ry校准 15](#_Toc165042732)

[6.3 Rz校准 15](#_Toc165042733)

[6.4 Slider校准 15](#_Toc165042734)

# 装箱清单

****

1. J5-BASE-BLACK+JGRIP-F1-R（1#） 1
2. 数据线（2#） 1
3. 工具包 1

T1：2.0mm内六角扳手 1

T2：2.5mm内六角扳手 1

1. 配件包 1

M3\*6内六角圆柱头螺钉（3#） 2

1

1. **参数**
   1. 性能参数



\*X/Y轴运动角度±15°，操作力约6N

2



\*Z轴旋转角度±20°，旋转扭力约4kgf·cm

3



\*电位器轴可用物理行程38mm，动作力35—135gf

运动行程为±20°。

* 1. 适用型号

独立使用

4

* 1. 外形尺寸

产品长宽高分别为

227mm\*217mm\*246mm；

质量为1.05Kg=2.31lb



5

* 1. 安装尺寸



注：螺钉拧入深度需大于6mm小于10mm，螺钉需自备，不包含在配件包中。

\*单位mm

6

1. **功能**
2. 1. 键位、功能



\*杆头带震动，震动幅度0-255级可调；

7



8



\*氛围灯：1路冷白光：

①兼容状态灯逻辑：升级模式循环亮灭（亮1秒，灭1秒），工作模式上电闪烁（亮1秒，灭1秒）5次后受软件控制，电脑休眠后状态灯灭；

②可软件上配置为呼吸灯模式，由暗逐渐增亮到最亮，然后由最亮逐渐变暗到灭，如此循环。

9

* 1. 调节方法

Z轴锁定：



\*Z轴可调：使用T1（2.0mm）内六角，拧紧螺钉可锁定Z轴，取下螺钉可实现Z轴旋转±20°。

10

X/Y轴阻尼调节：

底座取盖

\*将产品翻转至底面，扣开卡扣取下底部舱盖。



\*如图，使用T2（2.5mm）内六角：同时调节A、B螺丝，可调整X轴阻尼（顺时针增大阻尼，逆时针减小阻尼）；通过调节C螺丝，可调整Y轴阻尼（顺时针增大阻尼，逆时针减小阻尼）。

注：请勿完全拧出，防止螺钉掉落。

11

1. **零部件拆装**

/

1. **连接件的安装**

/

1. **安装方法**

4. 1. 桌面安装



\*如图撕下底部硅胶垫的保护膜，直接放于桌面。

注：需保证桌面平整且干净，玻璃、大理石桌面防滑效果更佳。

12

* 1. 游戏座椅安装

\*使用两颗M5螺钉，可从底部将产品固定于带孔平面上。

安装孔位见1.4安装尺寸。

注：螺钉拧入深度需大于6mm小于10mm，螺钉需自备，不包含在配件包中。

* 1. 级联

/

1. **校准**
2. 1. Rx校准

①打开SimAppPro，点击设备图标进入测试页面，再点击“校准”选项；

②在校准页面，点击下图按钮开始校准，然后来回移动

* 1. Ry校准
  2. Rz校准
  3. Slider校准

13

\*内容如有更新，恕不另行通知。

成都翼胜科技有限责任公司

[WWW.WINWING.CN](http://WWW.WINWING.CN)

[INFO@WINWING.CN](mailto:INFO@WINWING.CN)

成都市郫都区现代工业港长生桥路1111号19栋